**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МАЙОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 18.08.2021 г. № 28**

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов)

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Майоровского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017г. N 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)» администрация Майоровского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), при осуществлении муниципального жилищного на территории Майоровского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Майоровского

сельского поселения А.В.Попов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Майоровского сельского поселения

Котельниковского муниципального

района Волгоградской области

от 18.08.2021 г. № 28

Форма

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемых при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории

Майоровского сельского поселения Котельниковского муниципального района

Волгоградской области

1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль.

2. Наименование органа муниципального контроля: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Распоряжение о проведении плановой проверки: от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Должность, фамилия, имя, отчество должностного (ых) лица (лиц) проводящего (их) плановую проверку:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком организации и проведения вида муниципального контроля:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопрос (да/нет/не распространяется) |
|  | Подготовлены ли (оформлены) предложения по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием членов ТСЖ/ЖК/ЖСК на текущий год (и на предыдущий год)? | [пп. "в" п. 4](consultantplus://offline/ref=92C9DE4C6445839F9E7EE4785422398F81BCC773B3CEAAAE7C25C6554507A9C822ACE6689EEFDEDA009E39BFF0DBE460F677B8D8FBB60342J2kEF) Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» (далее – Правила № 416) |  |
|  | Сформирован ли годовой план содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на прошедший и текущий годы? | [пп. "в" п. 4](consultantplus://offline/ref=92C9DE4C6445839F9E7EE4785422398F81BCC773B3CEAAAE7C25C6554507A9C822ACE6689EEFDEDA009E39BFF0DBE460F677B8D8FBB60342J2kEF) Правил № 416 |  |
|  | Соблюден ли порядок определения размера платы за коммунальные услуги? | [ст. 153](consultantplus://offline/ref=92C9DE4C6445839F9E7EE4785422398F81B4C17FB5CAAAAE7C25C6554507A9C822ACE6689EEFD6D1029E39BFF0DBE460F677B8D8FBB60342J2kEF), [154](consultantplus://offline/ref=92C9DE4C6445839F9E7EE4785422398F81B4C17FB5CAAAAE7C25C6554507A9C822ACE6689EEFD7D8039E39BFF0DBE460F677B8D8FBB60342J2kEF), [155](consultantplus://offline/ref=92C9DE4C6445839F9E7EE4785422398F81B4C17FB5CAAAAE7C25C6554507A9C822ACE6689EEFD7D9039E39BFF0DBE460F677B8D8FBB60342J2kEF), [157](consultantplus://offline/ref=92C9DE4C6445839F9E7EE4785422398F81B4C17FB5CAAAAE7C25C6554507A9C822ACE6689EEFD7DB059E39BFF0DBE460F677B8D8FBB60342J2kEF), [159](consultantplus://offline/ref=92C9DE4C6445839F9E7EE4785422398F81B4C17FB5CAAAAE7C25C6554507A9C822ACE6689EEFD7DC059E39BFF0DBE460F677B8D8FBB60342J2kEF), [160](consultantplus://offline/ref=92C9DE4C6445839F9E7EE4785422398F81B4C17FB5CAAAAE7C25C6554507A9C822ACE6689EEFD7DE059E39BFF0DBE460F677B8D8FBB60342J2kEF) и [ч. 4 ст. 158](consultantplus://offline/ref=92C9DE4C6445839F9E7EE4785422398F81B4C17FB5CAAAAE7C25C6554507A9C822ACE66E98E9D58C52D138E3B58EF761F077BADEE7JBk5F) Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ);  Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - Правила № 354);  [пп. 29](consultantplus://offline/ref=92C9DE4C6445839F9E7EE4785422398F80BBCB78B0C8AAAE7C25C6554507A9C822ACE6689EEFD8DB0A9E39BFF0DBE460F677B8D8FBB60342J2kEF), [44](consultantplus://offline/ref=92C9DE4C6445839F9E7EE4785422398F80BBCB78B0C8AAAE7C25C6554507A9C822ACE6689EEFD8DC0A9E39BFF0DBE460F677B8D8FBB60342J2kEF) Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 (далее - Правила N 306) |  |
|  | Соблюден ли порядок установления размера платы за содержание жилого помещения? | [ч. 4 ст. 158](consultantplus://offline/ref=92C9DE4C6445839F9E7EE4785422398F81B4C17FB5CAAAAE7C25C6554507A9C822ACE66E98E9D58C52D138E3B58EF761F077BADEE7JBk5F) ЖК РФ;  [пп. 34](consultantplus://offline/ref=92C9DE4C6445839F9E7EE4785422398F81B9C47AB3C2AAAE7C25C6554507A9C822ACE6689EEFDCD8059E39BFF0DBE460F677B8D8FBB60342J2kEF), [36](consultantplus://offline/ref=92C9DE4C6445839F9E7EE4785422398F81B9C47AB3C2AAAE7C25C6554507A9C822ACE6689EEFDFD9079E39BFF0DBE460F677B8D8FBB60342J2kEF)Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее - Правила № 491) |  |
|  | Отвечают ли требованиям законодательства документы на оплату жилищных и коммунальных услуг и указанию информации, подлежащих отражению в данных документах? | [ч. 2 ст. 171](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55CFA1D554872E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DAB9C68D8C94152B5F19E58CBA6DA114A0730392D788y6u8F) ЖК РФ, ч. 2, [пп. "ж" п. 4](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55C7A7D952832E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DAB9C68C8A961B2B5F19E58CBA6DA114A0730392D788y6u8F) Правил N 416;  [Приказ](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A54CEA5D851832E7C27A34BF8EF4BF25A6AF282B5C78C9492153E0948A3yDu8F) Минстроя России от 26.01.2018 N 43/пр "Об утверждении примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг" (далее - Приказ Минстроя от 26.01.2018 N 43/пр) |  |
|  | Соблюдены ли требования к заключению договоров горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления и энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида? | [ч. 1 ст. 157](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55CFA1D554872E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DAB9C68D8D93142B5F19E58CBA6DA114A0730392D788y6u8F) ЖК РФ; [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55C7A7D952832E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DAB9C68C8A91152B5F19E58CBA6DA114A0730392D788y6u8F) Правил N 416;  [п. 4](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55C0A0D051822E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DAB9C68C8B9B172B5F19E58CBA6DA114A0730392D788y6u8F) Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 N 124 (далее - Правила N 124) |  |
|  | Соблюдены ли требования к осуществлению расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида? | [ч. 6.2 ст. 155](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55CFA1D554872E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DABEC68981C642645E45A0D9A96CA714A2751Fy9u1F) ЖК РФ;  [пп. "ж" п. 4](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55C7A7D952832E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DAB9C68C8A961B2B5F19E58CBA6DA114A0730392D788y6u8F) Правил N 416;  [п. 6](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55C5ABD652842E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DABECDD8DBD6462D0A48BFD9B172A30AA2y7u4F) постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 253 "О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг" (далее - Постановление N 253) |  |
|  | Предоставляется ли потребителю по его требованию в течение 1 рабочего дня со дня обращения возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета, обеспечивается ли сохранность информации о показаниях коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в течение не менее 3 лет? | [ч. 2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55CFA1D554872E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DABFC08481C642645E45A0D9A96CA714A2751Fy9u1F) ЖК РФ; [пп. "е" п. 31](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55C0AAD856872E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DAB9C68C8B94142B5F19E58CBA6DA114A0730392D788y6u8F) Правил N 354 |  |
|  | Предоставляется ли любому потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения от него заявления письменная информация за запрашиваемые потребителем расчетные периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды? | [ч. 2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55CFA1D554872E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DABFC08481C642645E45A0D9A96CA714A2751Fy9u1F) ЖК РФ;  [пп. "р" п. 31](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55C0AAD856872E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DAB9C68C8B9B102B5F19E58CBA6DA114A0730392D788y6u8F) Правил N 354 |  |
|  | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по отоплению (в течение отопительного периода)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55CFA1D554872E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DABFC08B81C642645E45A0D9A96CA714A2751Fy9u1F), [2.1](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55CFA1D554872E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DABEC68581C642645E45A0D9A96CA714A2751Fy9u1F) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55CFA1D554872E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DABFC08481C642645E45A0D9A96CA714A2751Fy9u1F) ЖК РФ;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55C7A7D952832E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DAB9C68C8A91152B5F19E58CBA6DA114A0730392D788y6u8F) Правил N 416;  [пп. "а" п. 31](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55C0AAD856872E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DAB9C68C8B94112B5F19E58CBA6DA114A0730392D788y6u8F) Правил N 354;  [п. 14](consultantplus://offline/ref=206D133E99E7DA306EBE007AE5DDFD1A55C0AAD856872E7C27A34BF8EF4BF25A78F2DAB9C68C8F9B1A2B5F19E58CBA6DA114A0730392D788y6u8F) приложения N 1 к Правилам N 354 |  |
|  | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по горячему водоснабжению? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459BA8874498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF), [2.1](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459AAE894498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459BA8884498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) ЖК РФ;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69618B79EE9654010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804FCFE6DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) Правил N 416;  [пп. "а" п. 31](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C6961FBA9FED614010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804ECAE2DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) Правил N 354;  [п. 4](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C6961FBA9FED614010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804AC4E5DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) приложения N 1 к Правилам N 354 |  |
|  | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по холодному водоснабжению? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459BA8874498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF), [2.1](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459AAE894498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459BA8884498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) ЖК РФ;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69618B79EE9654010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804FCFE6DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) Правил N 416;  [пп. "а" п. 31](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C6961FBA9FED614010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804ECAE2DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) Правил N 354;  [п. 1](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C6961FBA9FED614010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804AC4E1DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) приложения N 1 к Правилам N 354 |  |
|  | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по электроснабжению в жилом доме, жилом помещении? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459BA8874498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF), [2.1](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459AAE894498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459BA8884498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) ЖК РФ;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69618B79EE9654010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804FCFE6DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) Правил N 416;  [пп. "а" п. 31](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C6961FBA9FED614010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804ECAE2DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) Правил N 354;  [п. 9](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C6961FBA9FED614010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804AC5E2DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) приложения N 1 к Правилам N 354 |  |
|  | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на техническое обслуживание, ремонт и на аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459BA8874498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) - [1.2](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE814ECDE5DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF), [2.1](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459AAE894498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459BA8884498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) ЖК РФ;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69618B79EE9654010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804FCFE6DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) Правил N 416;  [пп. "а" п. 4](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C6961CBA95E8654010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804FC8E0DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF); [пп. 6](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C6961CBA95E8654010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804CC9E2DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) и [7](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C6961CBA95E8654010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804CC9E3DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 (далее - Правила N 410) |  |
|  | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, выработавшего нормативный срок службы? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459BA8874498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) - [1.2](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE814ECDE5DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF); [2.1](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459AAE894498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459BA8884498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) ЖК РФ;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69618B79EE9654010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804FCFE6DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) Правил N 416;  [пп. "а" п. 4](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C6961CBA95E8654010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804FC8E0DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF); [п. 6](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C6961CBA95E8654010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804CC9E2DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF), [п. 9](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C6961CBA95E8654010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804CCAE8DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) Правил N 410 |  |
|  | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на замену внутридомового газового оборудования (ВДГО), выработавшего нормативный срок службы, в случае, если нормативные сроки эксплуатации истекли и не продлены по результатам технического диагностирования ВДГО или если ВДГО признано не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе технического обслуживания либо по результатам технического диагностирования ВДГО? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459BA8874498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) - [1.2](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE814ECDE5DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF); [2.1](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459AAE894498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459BA8884498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) ЖК РФ;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69618B79EE9654010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804FCFE6DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) Правил N 416;  [пп. "а" п. 4](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C6961CBA95E8654010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804FC8E0DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF); [п. 10](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C6961CBA95E8654010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804FC9E4DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) Правил N 410 |  |
|  | Имеется ли в наличии заключенный договор с лицензированной организацией на проверку, очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459BA8874498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) - [1.2](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE814ECDE5DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF); [2.1](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459AAE894498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459BA8884498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) ЖК РФ;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69618B79EE9654010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804FCFE6DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) Правил N 416;  [пп. 5](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C6961CBA95E8654010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804FC8E4DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) и [11](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C6961CBA95E8654010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804CC5E0DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) Правил N 410 |  |
|  | Обеспечена ли периодичность проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования:  - техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования: приборное обследование технического состояния газопроводов - не реже 1 раза в 3 года;  - техническое обслуживание внутренних газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования, - не реже 1 раза в 3 года;  - техническое обслуживание групповой баллонной установки сжиженных углеводородных газов, входящей в состав внутридомового газового оборудования, - не реже 1 раза в 3 месяца | [ч.1](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459BA8874498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) - [1.2](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE814ECDE5DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF); [2.1](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459AAE894498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69610B192EF614010CB62D6314BE7A050DC7F459BA8884498B191838107CAF554B3700514EFU4vBF) ЖК РФ;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979B7B7CCFDC8C69618B79EE9654010CB62D6314BE7A050DC7F459DAE804FCFE6DE82DD429FE655B5700712F348C3C1U0vFF) Правил N 416;  пп. "а", "б", "е" п. 43 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:  - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;  - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;  - поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами (при выявлении нарушений - организуются ли работы по разработке контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальному обследованию и составлению плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBF7705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBFC705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 491;  [п. 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECFF1705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённого постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (далее – Минимальный перечень № 290);  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента (при выявлении нарушений - организуются ли работы по восстановлению работоспособности гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBF7705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBFC705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 491;  [п. 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECFF1705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке температурно-влажностного режима подвальных помещений (при выявлении нарушений - организуются ли работы по устранению причин его нарушения)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBF7705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBFC705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 491;  [п. 2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECCF6705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBF7705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBFC705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 491;  [п. 2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECCF6705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по принятию мер, исключающие подтопление, захламление, загрязнение и загромождение помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBF7705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBFC705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 491;  [п. 2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECCF6705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по принятию мер, обеспечивающих вентиляцию помещений подвалов в соответствии с проектными требованиями? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB47602C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4166263D043F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L); [2.1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AA416E2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB476F2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739033F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739083F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 491;  [п. 2](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273E023F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7D0583D2F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273F073F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по контролю за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них (при выявлении нарушений - проводится ли организация работ по устранению выявленных неисправностей)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB47602C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4166263D043F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L); [2.1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AA416E2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB476F2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739033F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739083F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 491;  [п. 2](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273E023F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7D0583D2F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273F073F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств в отношении стен многоквартирных домов (в случае выявления повреждений и нарушений - составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB47602C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4166263D043F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L); [2.1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AA416E2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB476F2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739033F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739083F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 491;  [п. 3](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273E063F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7D0583D2F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273F073F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков (в случае выявления повреждений и нарушений - составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB47602C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4166263D043F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L); [2.1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AA416E2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB476F2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739033F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739083F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 491;  [п. 3](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273E063F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7D0583D2F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273F073F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней (в случае выявления повреждений и нарушений - составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB47602C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4166263D043F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L); [2.1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AA416E2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB476F2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739033F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739083F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 491;  [п. 3](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273E063F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7D0583D2F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273F073F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличие в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен (в случае выявления повреждений и нарушений - составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB47602C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4166263D043F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L); [2.1](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AA416E2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7F058DD8FE0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AB476F2C6850700D2FA88282AB7A6112CBB5F65EL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739033F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9FC0DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD41672739083F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 491;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7D0583D2F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273F073F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Правил № 416;  [п. 3](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273E063F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Минимального перечня № 290 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявлению прогибов, трещин и колебаний перекрытий и покрытий многоквартирных домов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL); [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491;  [п. 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899440CB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL); [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491;  [п. 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899440CB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL); [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491;  [п. 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899440CB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L); [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491;  [п. 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D70997C309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL); [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491;  [п. 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899440CB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям в отношении всех типов перекрытий (покрытий) (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL); [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491;  [п. 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899440CB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в отношении всех типов колонн, столбов многоквартирных домов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L); [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491;  [п. 5](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709E7E309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и выявлением коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоением защитного слоя бетона, оголением арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L); [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491;  [п. 5](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709E7E309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению разрушений или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L); [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491;  [п. 5](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709E7E309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L); [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491;  [п. 5](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709E7E309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по контролю за состоянием металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L); [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491;  [п. 5](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709E7E309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и выявлением нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин в отношении всех типов балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L); [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491;  [п. 6](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709E77309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L); [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491;  [п. 6](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709E77309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L); [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491;  [п. 6](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709E77309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D2A7BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8B2B2C719B7A309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L); [2.1](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8C2B247BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAC67C69119E4987F2CFA665D94346131183F8D2D257BCE2E7F9E014FB21E43789405CEFBJ367L) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F7D309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901BE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709F76309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 491;  [п. 6](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAF61C8901FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709E77309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=73AB2CC8CA6510C1E01199D66D17D707ADAE67C89B1FE4987F2CFA665D94346131183F8B2B2D709979309F5D0BE30D437B9407C9E43C85FDJ868L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке кровли на отсутствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по поверке молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций крыши (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования, водоприемных воронок внутреннего водостока крыш многоквартирных домов (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [пп. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений слуховых окон (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений выходов на крыши (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений ходовых досок и переходных мостиков на чердаках (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений осадочных и температурных швов (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по контролю состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по осмотру потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости очистке кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости очистке кровли от скопления снега и наледи (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости восстановлению защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости восстановлению насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости восстановлению пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости восстановлению антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2C112D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C71883F96F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L); [2.1](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A4D4CF12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA26A3674385FA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A5D2CE12D6AD20529B5DE03FD77A96A93A6BwC6DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987FE6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A395DA8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F56F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA269307A3959A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61987F86F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB22357149507AA268367A3259A8CA74CBFFF72D72ABCCD64948A3D4C61981FA6F53C719B12CD77996AB3D74C6194Aw863L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению деформаций и повреждений в несущих конструкциях лестниц, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L); [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491;  [п. 8](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EE36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L); [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491;  [п. 8](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EE36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L); [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491;  [п. 8](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EE36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличия гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L); [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491;  [п. 8](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EE36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L); [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491;  [п. 8](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EE36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке состояния и при необходимости обработке деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L); [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491;  [п. 8](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EE36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL); [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416;  [п. 9](consultantplus://offline/ref=908C5138CFF01890034100858B85753C9B7C0383D9F80DC0FDB32C46C40D7B7AA90870AD4167273B063F0C73ECD391AB796110CCAA65BCC3F755L) Минимального перечня № 290 |  |
|  | Выполняются ли работы по контролю состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL); [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491;  [п.п. 3.5.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB79A4C748C73CFDCE0220BA9D3DFCB8055662D6C8359B994F04E7A0CC82004F83CB8941ACDC68B7k95CL), [3.5.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB79A4C748C73CFDCE0220BA9D3DFCB8055662D6C8359B994E04E7A0CC82004F83CB8941ACDC68B7k95CL), [3.5.5](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB79A4C748C73CFDCE0220BA9D3DFCB8055662D6C8359B984504E7A0CC82004F83CB8941ACDC68B7k95CL) Правил и норм № 170;  [п. 9](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994008B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL); [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491;  [п. 9](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994008B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и организации восстановления или замены отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL); [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359899420DB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491;  [п. 9](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994008B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и организации работ по восстановлению плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339F92135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC9359998460AB8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL); [2.1](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACE359192135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA2C549CD34A0C40A79B69F3AF3E712512BDACF339092135EF7A485D7095187D29744B2DFk651L) ЖК РФ;  [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC36A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994206B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 491;  [п. 9](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA1C347CC32A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994008B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=023242D05654AD1E2DF5F177F8E2DBFB7EA0C547C732A0C40A79B69F3AF3E712512BDAC93598994409B8A5D993584287D19746B5C06AB694k55FL) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по выявлению зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L); [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491;  [п. 10](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415E03BC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке звукоизоляции и огнезащиты перегородок многоквартирных домов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L); [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491;  [п. 10](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415E03BC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке состояния внутренней отделки? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L); [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491;  [п. 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415E037C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
|  | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - осуществляется ли их устранение? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L); [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491;  [п. 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415E037C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке состояния основания и поверхностного слоя полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L); [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491;  [п. 12](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415E036C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке состояния работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L); [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491;  [п. 12](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415E036C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке состояния целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (при выявлении нарушений в отопительный период - осуществляется ли незамедлительный ремонт, в остальных случаях - разрабатывается ли план и проведение восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L); [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ;  [пп. "з"](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), ["и" п. 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852414ED39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491;  [п. 13](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415E13DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B0772519E2B5EF40547DA25CA6E0C0504D72C6DA57156C54F1A1794E281938D7D07E8E41EFE12937C4M) - [1.2](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B0772519E2B5EF40547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A52FBF42D0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M); [2.1](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B0772519E2B5EF40547DA25CA6E0C0504D72C6DA57146A5AF1A1794E281938D7D07E8E41EFE12937C4M) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B0772519E2B5EF40547DA25CA6E0C0504D72C6DA57156C5BF1A1794E281938D7D07E8E41EFE12937C4M) ЖК РФ;  [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF0210129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 491;  [14](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE46547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAFC2E0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251BE2BBE546547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF62E0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 416;  [пп. "в" п. 148(22)](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B0772519E2B0E54B547DA25CA6E0C0504D72C6DA57106A52F1A1794E281938D7D07E8E41EFE12937C4M) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - Правила № 354) |  |
|  | Выполняются ли работы по техническому обслуживанию: чистке, промывке и дезинфекции загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования? | [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF0210129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 491;  [п. 14](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE46547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAFC2E0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251BE2BBE546547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF62E0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 416;  [пп. "в" п. 148(22)](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B0772519E2B0E54B547DA25CA6E0C0504D72C6DA57106A52F1A1794E281938D7D07E8E41EFE12937C4M) Правил № 354 |  |
|  | Выполняются ли работы по техническому обслуживанию и сезонному управлению оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определению работоспособности оборудования и элементов систем (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF03AC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF031C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 491;  [п. 15](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EFF539C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95974213CDB272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF63EC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по контролю состояния, выявления и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF03AC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF031C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 491;  [п. 15](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EFF539C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95974213CDB272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF63EC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF03AC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF031C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 491;  [п. 15](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EFF539C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95974213CDB272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF63EC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по устранению неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранению засоров в каналах, устранению неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF03AC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF031C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 491;  [п. 15](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EFF539C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95974213CDB272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF63EC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по контролю и обеспечению исправного состояния систем автоматического дымоудаления (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF02A0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M), ["з"](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF0210129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M), ["е" п. 11](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF02F0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 491;  [п. 15](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE46547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FBF5290129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251BE2BBE546547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF62E0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по контролю состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF03AC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B672B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF031C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 491;  [п. 15](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95964413C6B272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EFF539C3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D95974213CDB272B21672C0A38B72E5A3C54312116179EEF63EC3D4982AE1CA0B2A16AA577666DB46h6CFM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по определению целостности конструкций и по проверке работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)? | [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF02A0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF0210129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 491;  [п. 16](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE46547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FBF4290129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251BE2BBE546547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF62E0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по очистке от сажи дымоходов и труб печей? | [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF02A0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF0210129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 491;  [п. 16](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE46547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FBF4290129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251BE2BBE546547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF62E0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по устранению завалов в дымовых каналах? | [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF02A0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF0210129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 491;  [п. 16](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE46547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FBF4290129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251BE2BBE546547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF62E0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E83231EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852514E93AC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L); [2.1](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4F852D1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BAB2D7EA3B34EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD4E832C1EBC6E8E89C2355D5BB416E8AF6022YB7DL) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED3DC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), ["в"](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852414ED3BC1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B14EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415ED36C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 491;  [п. 17](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA82B70A2B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852414E939C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=DC82B6DFCE147896729E4606AFA6B67B8BA92D70A9B54EA3CA5DAE33BA6C0BEC99A2BD48852415EB39C1889E710C48B415E8AD673DB69FE6YD79L) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по постоянному контролю параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования (тепловых пунктов и водоподкачек) и герметичности систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009B35D48839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) - [1.2](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D2826C8E0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM); [2.1](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009A33DA8839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009B35DB8839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D38368890B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM), ["в"](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D382688F0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D38368820B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Правил № 491;  [пп. 17](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA1F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D3826C8D0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM), [18](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA1F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D3826F890B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497316B297A1F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D3836E8D0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009B35D48839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) - [1.2](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D2826C8E0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM); [2.1](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009A33DA8839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009B35DB8839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D38368890B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM), ["в"](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D382688F0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D38368820B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Правил № 491;  [пп. 17](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA1F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D3826C8D0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM), [19](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA1F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D3826E8F0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497316B297A1F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D3836E8D0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009B35D48839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) - [1.2](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D2826C8E0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM); [2.1](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009A33DA8839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009B35DB8839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D38368890B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM), ["в"](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D382688F0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D38368820B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Правил № 491;  [п. 17](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA1F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D3826C8D0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497316B297A1F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D3836E8D0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке работоспособности и обслуживанию устройств водоподготовки для системы горячего водоснабжения (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009B35D48839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) - [1.2](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D2826C8E0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM); [2.1](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009A33DA8839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009B35DB8839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D38368890B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM), ["в"](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D382688F0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D38368820B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Правил № 491;  [п. 17](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA1F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D3826C8D0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497316B297A1F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D3836E8D0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке исправности, работоспособности, регулировке и техническому обслуживанию насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009B35D48839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) - [1.2](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D2826C8E0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM); [2.1](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009A33DA8839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009B35DB8839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D38368890B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM), ["в"](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D382688F0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D38368820B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Правил № 491;  [п. 18](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA1F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D3826F890B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497316B297A1F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D3836E8D0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по контролю состояния и замене неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009B35D48839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) - [1.2](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D2826C8E0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM); [2.1](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009A33DA8839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009B35DB8839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D38368890B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM), ["в"](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D382688F0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D38368820B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Правил № 491;  [п. 18](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA1F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D3826F890B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497316B297A1F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D3836E8D0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009B35D48839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) - [1.2](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D2826C8E0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM); [2.1](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009A33DA8839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009B35DB8839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D38368890B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM), ["в"](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D382688F0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D38368820B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Правил № 491;  [п. 18](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA1F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D3826F890B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497316B297A1F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D3836E8D0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по контролю состояния и незамедлительному восстановлению герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009B35D48839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) - [1.2](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D2826C8E0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM); [2.1](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009A33DA8839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497116BC9DA7F58C63D9AFCB27471A54F7F0009B35DB8839DA44830DA7137B8F01C147688FjBA8M) ЖК РФ;  [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D38368890B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM), ["в"](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D382688F0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA5F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D38368820B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Правил № 491;  [п. 18](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497210B29CA1F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D3826F890B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=34CA5B97055FB9945BA35FF5A66E0689497316B297A1F58C63D9AFCB27471A54F7F0009D33D3836E8D0B8251E342688F02C1456F90B39C79jDABM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и восстановлением исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации? | [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491;  [п. 18](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB8565066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD8467DE83F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837AB9525066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по промывке участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, очистке и промывке водонапорных баков? | [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491;  [п. 18](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB8565066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD8467DE83F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837AB9525066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке и обеспечению работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов? | [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491;  [п. 18](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB8565066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD8467DE83F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837AB9525066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по промывке систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений? | [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491;  [п. 18](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB8565066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD8467DE83F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837AB9525066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеру сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановления цепей заземления по результатам проверки? | [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491;  [п. 20](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB95D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Минимального перечня № 290 |  |
|  | Выполняются ли работы по проверке и обеспечению работоспособности устройств защитного отключения электрооборудования? | [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491;  [п. 20](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB95D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD8467DE83F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837AB9525066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по техническому обслуживанию и ремонту силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования? | [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491;  [п. 20](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB95D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD8467DE83F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837AB9525066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 416 |  |
|  | Выполняются ли работы по контролю состояния и замене вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации? | [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33B56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABF5D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 491;  [п. 20](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD9407DE33F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837BB95D5066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD8467DE83F56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837AB9525066AF144AE8A24123658A7039354BA6BAM) Правил № 416 |  |
|  | Организованы ли система диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта? | [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF0210129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 491;  [п. 22](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE46547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FBF1200129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251BE2BBE546547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF62E0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 416 |  |
|  | Обеспечено ли проведение осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)? | [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF02A0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF0210129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 491;  [п. 22](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE46547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FBF1200129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251BE2BBE546547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF62E0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 416 |  |
|  | Обеспечено ли проведение аварийного обслуживания лифта (лифтов)? | [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF0210129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 491;  [п. 22](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE46547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FBF1200129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251BE2BBE546547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF62E0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 416 |  |
|  | Обеспечено ли проведение технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования? | [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF02A0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M), ["з" п. 11](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF0210129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 491;  [п. 22](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE46547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FBF1200129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251BE2BBE546547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF62E0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 416 |  |
|  | Проводятся ли работы по оказанию услуг по сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBFC705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 491;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FCBF1705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Проводятся ли работы по оказанию услуг по влажной протирке подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBFC705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 491;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FCBF1705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Проводятся ли работы по оказанию услуг по мытью окон в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBFC705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 491;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FCBF1705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Проводятся ли работы по оказанию услуг по очистке систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770E853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECBFC705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 491;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FCBF1705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Проводятся ли работы по оказанию услуг по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FCBF1705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Проводятся ли работы по очистке крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. в холодный период года? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [п. 2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FC8F2705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL)4 Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Проводятся ли работы по сдвиганию свежевыпавшего снега и очистке придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. в холодный период года? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [п. 2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FC8F2705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL)4 Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Проводятся ли работы по очистке придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) в холодный период года? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [п. 2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FC8F2705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL)4 Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Проводятся ли работы по очистке придомовой территории от наледи и льда в холодный период года? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [п. 2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FC8F2705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL)4 Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Проводятся ли работы по очистке от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [пп. 24, 25](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FC8F2705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Проводятся ли работы по уборке крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [пп. 24, 25](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FC8F2705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Проводятся ли работы по подметанию и уборке придомовой территории в теплый период года? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [п. 25](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FC8F2705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Минимального перечня №290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Проводятся ли работы по уборке и выкашиванию газонов в теплый период года? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [п. 25](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FC8F2705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Проводятся ли работы по прочистке ливневой канализации в теплый период года? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [п. 25](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FC8F2705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Проводятся ли работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A2B159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2D1FCFF0705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL); [2.1](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBF6C25159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87834AB01E760C853421EEF118A6ACFB5393843FBE6A24159AA43F5E853DE80AC5558665DE8Al13EL) ЖК РФ;  [п. 2](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878349B610770A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1FC8F2705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL)6 (1) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A878348B0107C0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECDF3705FD979B919C5568667D99515E471lF3CL) Правил № 416 |  |
|  | Проводятся ли работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты? | [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF02A0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M), ["з"](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF0210129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M), ["е" п. 11](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE42547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF02F0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 491;  [п. 27](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251AE4BBEE46547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FBF2200129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Минимального перечня № 290;  [пп. "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C90CEF109B077251BE2BBE546547DA25CA6E0C0504D72C6DA57136A53FAF62E0129457C86C37E8D41EDE6367F20693FC5M) Правил № 416 |  |
|  | Осуществляется ли предоставление потребителю коммунальных услуг круглосуточно (коммунальной услуги по отоплению - круглосуточно в течение отопительного периода), то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую [требованиям](consultantplus://offline/ref=676C8A72395757EFF8D896246142742EA9083C55C219ED06947A7C448487893CAF480D3E6CA5181871501A350E52FEE746EDD07A28BF5622I8WCI) к качеству коммунальных услуг, приведенным в приложении N 1 к Правилам N 354? | [Пп. "в" пункта 3](consultantplus://offline/ref=676C8A72395757EFF8D896246142742EA9083C55C219ED06947A7C448487893CAF480D3E6CA51D197A501A350E52FEE746EDD07A28BF5622I8WCI) Правил N 354 |  |
|  | Осуществляется ли предоставление коммунальных услуг в необходимых потребителю объемах в пределах технической возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется предоставление коммунальных услуг? | [пп. "г" п. 3](consultantplus://offline/ref=676C8A72395757EFF8D896246142742EA9083C55C219ED06947A7C448487893CAF480D3E6CA51D197D501A350E52FEE746EDD07A28BF5622I8WCI), [пп. "а" п. 31](consultantplus://offline/ref=676C8A72395757EFF8D896246142742EA9083C55C219ED06947A7C448487893CAF480D3E6CA51C197B501A350E52FEE746EDD07A28BF5622I8WCI), [пп. "а" п. 148.22](consultantplus://offline/ref=676C8A72395757EFF8D896246142742EA9083C55C219ED06947A7C448487893CAF480D3E65AC164B281F1B694A0EEDE749EDD27C34IBWCI) Правил N 354 |  |
|  | Соответствует ли [требованиям](consultantplus://offline/ref=676C8A72395757EFF8D896246142742EA9083C55C219ED06947A7C448487893CAF480D3E6CA5181871501A350E52FEE746EDD07A28BF5622I8WCI), приведенным в приложении N 1 к Правилам N 354, качество предоставляемых коммунальных услуг: | [пп. "д" пункта 3](consultantplus://offline/ref=676C8A72395757EFF8D896246142742EA9083C55C219ED06947A7C448487893CAF480D3E6CA51D197C501A350E52FEE746EDD07A28BF5622I8WCI) Правил N 354 |  |
| 132.1 | а) холодное водоснабжение? |  |
| 132.2 | б) горячее водоснабжение? |  |
| 132.3 | в) водоотведение? |  |
| 132.4 | г) электроснабжение? |  |
| 132.5 | д) газоснабжение? |  |
| 132.6 | е) отопление? |  |
| 132.7 | ж) обращение с твердыми коммунальными отходами? |  |
|  | Обеспечена ли установка и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе по показателям точности измерений, не позднее 3 месяцев со дня принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о включении расходов на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета в плату за содержание жилого помещения, если иной срок не установлен таким решением? | [пп. "с" пункта 31](consultantplus://offline/ref=676C8A72395757EFF8D896246142742EA9083C55C219ED06947A7C448487893CAF480D3E6CA41F1E7E501A350E52FEE746EDD07A28BF5622I8WCI) Правил N 354 |  |
|  | Имеются ли в наличии паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период (за текущий и предыдущий годы)? | [ч.1](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB7B3160A83BF8E79C38A4FEB848DBD327592B77A4C8DBEF8ACC7C8DDFC9B9D7917F9B0FF0A18A5G) - [1.2](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB7B3160A83BF8E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8BB4ADF888C981B9CE8E7811F9B2F916867D1F16ADG); [2.1](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB7B3160A83BF8E79C38A4FEB848DBD327592B77B4A83BEF8ACC7C8DDFC9B9D7917F9B0FF0A18A5G) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB7B3160A83BF8E79C38A4FEB848DBD327592B77A4C82BEF8ACC7C8DDFC9B9D7917F9B0FF0A18A5G) ЖК РФ;  [пп. "з" п. 11](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB7BE130F85B78E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5A9F488C981B9CE8E7811F9B2F916867D1F16ADG) Правил N 491;  [п.п. 2.6.3](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB0BF120985B5D373CBD343E98382E22572DBBB7D4A8BB0ABF6D7CC94A89682790FE7B4E10A847F11ACG), [2.6.10](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB0BF120985B5D373CBD343E98382E22572DBBB7D4A8BB2AFF6D7CC94A89682790FE7B4E10A847F11ACG) Правил и норм N 170,  [п.п. 2](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BF100680B98E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5ADFF88C981B9CE8E7811F9B2F916867D1F16ADG), [9](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BF100680B98E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AFF888C981B9CE8E7811F9B2F916867D1F16ADG) Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 |  |
|  | Раскрывается ли товариществом или кооперативом путем размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом:  наименование товарищества или кооператива, режим работы, адрес официального сайта в сети "Интернет" (при наличии), адрес официального сайта государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в сети "Интернет";  контактные телефоны товарищества или кооператива, аварийно-диспетчерских служб и аварийных служб ресурсоснабжающих организаций; уведомления о предстоящих работах, проверках оборудования, восстановительных работах, иных мероприятиях, которые могут повлечь неудобство для собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме либо потребовать присутствия таких собственников и пользователей или их представителей в помещении в определенное время, с указанием времени проведения таких мероприятий; уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги? | [ч. 1 ст. 161](consultantplus://offline/ref=68339EA1AF4D16F589A082DAB72CF9396DBBBE3406620EF642BF25A5C42DCDCC97E21EA0979DAE99CC4358777D3AE86ACCD6DA34EDu671F) ЖК РФ,  [пп. "а" п.32](consultantplus://offline/ref=68339EA1AF4D16F589A082DAB72CF9396DB3B83800660EF642BF25A5C42DCDCC97E21EA09991F19CD952007B7C24F66CD4CAD836uE7EF)  Правил N 416 |  |
|  | Предоставляется ли товариществом собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме информация по запросам (обращениям)? Обеспечивается ли направление ответов на индивидуальные либо коллективные запросы лиц, не являющихся собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме? | [ч. 1 ст. 161](consultantplus://offline/ref=68339EA1AF4D16F589A082DAB72CF9396DBBBE3406620EF642BF25A5C42DCDCC97E21EA0979DAE99CC4358777D3AE86ACCD6DA34EDu671F) ЖК РФ, [п. 34](consultantplus://offline/ref=68339EA1AF4D16F589A082DAB72CF9396DB3B83800660EF642BF25A5C42DCDCC97E21EAE9191F19CD952007B7C24F66CD4CAD836uE7EF), [35](consultantplus://offline/ref=68339EA1AF4D16F589A082DAB72CF9396DB3B83800660EF642BF25A5C42DCDCC97E21EAE9891F19CD952007B7C24F66CD4CAD836uE7EF), [36](consultantplus://offline/ref=68339EA1AF4D16F589A082DAB72CF9396DB3B83800660EF642BF25A5C42DCDCC97E21EA6919AAE99CC4358777D3AE86ACCD6DA34EDu671F), [37](consultantplus://offline/ref=68339EA1AF4D16F589A082DAB72CF9396DB3B83800660EF642BF25A5C42DCDCC97E21EA6919BAE99CC4358777D3AE86ACCD6DA34EDu671F) Правил N 416 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность и ФИО должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |